

**PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS DE INSPECCION Y CERTIFICACION DE MURO CORTINA**

**TOTAL FACILITY MANAGEMENT S.A.C.**

Código: RRHH PR 15 02

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elaborado por:** | **Revisado por:** | **Aprobado por:** |
| **Benjamin Calderon Mitma** Supervisor SST | **Juan Carlos Gonzalez** Gerente Tecnico | **Gustavo Arguelles Robles** Gerente General |
| 1/02/2021 | 1/02/2021 | 1/02/2021 |

1. **OBJETIVOS**

El presente procedimiento tiene como objetivo controlar los riesgos, prevenir accidentes, proteger los equipos, materiales, instalaciones y el medio ambiente dentro del área de trabajo durante el tiempo que dure la actividad de inspección y certificación de muro cortina.

1. **ALCANCE**

Este procedimiento se aplica a todas las instalaciones propias o de clientes donde **TOTAL FACILITY MANAGEMENT S.A.C.** realice la actividad de ICMC.

1. DEFINICIONES

* **Jefe de trabajo:** persona designada por el empresario para asumir la responsabilidad efectiva de los trabajos.
* **Zona de proximidad:** espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, desde la que el trabajador puede invadir accidentalmente esta última.
* **Muro cortina:** constituyen una solución industrializada de fachadas que implica el empleo de un amplio abanico de diferentes materiales tecnológicamente avanzados y que requieren la adaptación a la obra de las soluciones constructivas con garantía del adecuado funcionamiento

1. RESPONSABILIDAD

**Jefe de Área**

* Es el responsable de que se realice la actividad considerando las medidas correspondientes de seguridad.
* Coordinar para que ninguna persona ajena a la actividad se encuentre en el área de trabajo.
* Autorizar para que se revisen las condiciones para realizar las actividades.
* Revisar detalladamente los peligros que implica realizar la tarea.

**Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo**

* Realizar inspecciones a las actividades.
* Verificar que se han realizado todos los procedimientos y se dispone de los equipos especificados, antes de firmar el permiso y permitir que se inicie la entrada.
* Verificar que de todas las personas contempladas en el permiso de trabajo estén debidamente entrenadas y sean competentes en cuanto a las tareas asignadas.
* Suspender y/o paralizar la actividad, cuando se presente una condición no permitida o insegura.

**Operario en inspección de muro cortina**

* Conocer los peligros que se puedan presentar durante los trabajos en actividades de electricidad.
* Conocer los posibles cambios de comportamiento como consecuencia de una situación anormal.
* Conocer exactamente cuántos y quiénes se encuentran trabajando en el área.
* Vigilar atentamente las condiciones y alertar sobre una eventual necesidad de evacuar el área.

**EPP´s**

* Zapatos de seguridad
* Lentes protectores normados
* Guantes de seguridad
* Barbiquejo

1. **PROCEDIMIETO DE INSPECCION DE MURO CORTINA**

Para la realización de la actividad de inspección y certificación de muro cortina se realiza lo siguiente:

* **Verificación de documentos**: Realización del llenado del formato de Análisis de Trabajo Seguro, si es necesario el Permiso para Trabajos de Riesgo (PTAR).
* **Verificación:** Se realiza la verificación en la zona de trabajo, libre de materiales peligrosos o fuentes de energía que pueden dañar al trabajador.
* **Planificación del trabajo específico:** Reunirse y designar las actividades planificadas de acuerdo con la labor programada.

1. MEDIDAS DE SEGURIDAD:

* Verificar que las instalaciones se encuentren en óptimas condiciones.
* No exponerse en zonas donde hay riesgo de caída a distinto nivel.
* Planificar el recorrido al edificio con el técnico o administrador responsable.

1. **HISTRORICO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA** | **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** | **VERSIÓN** |
| 01/02/2021 | Inicio de la documentación | 01 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |